浙江大学紫金港校区施工临时变压器及其配套低压柜等设备处理事宜
专题会议纪要
 
时间：2026年4月28日（星期二） 下午13：30
地点：紫金港校区银泉学生服务中心414-1会议室


参加人员：
浙江大学基本建设处：吴峰、徐泽彬、单红妹、鲁玲玲、史潇波、周虞
浙江大学国资办：李姿曼、杨雯雯
浙江大学水电中心：乔鹏华



         
浙江大学紫金港校区在建设过程中，从2003年逐步采购了16套施工用杆上临时三相油浸式电力变压器及配套低压柜，其中S11-M-315/10计13台、S11-M-400/10计3台、配套低压柜16台。该批设备有老化损坏、使用年限已超5年、技术落后能效低、运行损耗大，长期堆放占用学校场地，老旧设备外壳及绝缘部件锈蚀严重绝缘性能下降、重复使用多次已有较大用电安全隐患，设备内部绝缘油老化有漏油的潜在安全风险，亟需清理处置。后附设备清单及设备照片。


结合以往施工临变情况，会议纪要如下： 
1.预处置施工用临时变压器等因年代较远、实施采购的水电中心人员变动等原因，原采购所属项目资料已难以核查。
2.预处置施工用临时变压器属于三通一平临水临电范畴，第一次采购费用已计入以往项目中，后续项目重复利用多次，已无法将费用归属到单个项目。
3.该批设备未作固定资产，建议向总务处了解设备报废流程。
4.以往项目中，综合训练馆项目前期三通一平临水临电事务中处理过类似变压器，当时以询价方式由水电中心回收，现在已无询价流程。

5.后续工程施工项目临时用电可以考虑采用租用施工临时变压器的形式。
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	设备清单
	

	编号
	型号
	生产日期
	数量
	备注

	1
	S11-M-315/10
	200305
	1
	

	2
	S11-M.R-315/10
	200409
	1
	

	3
	S11-M-315/10
	200509
	1
	

	4
	S11-M-315/10
	200509
	1
	

	5
	S11-M-315/10
	200512
	1
	

	6
	S11-M-315/10
	200603
	1
	

	7
	S11-M-315/10
	200605
	1
	

	8
	S11-M-315/10
	200607
	1
	

	9
	S11-M-315/10
	200903
	1
	

	10
	S11-M-315/10
	201301
	1
	

	11
	S11-M-315/10
	201501
	1
	

	12
	S11-M-315/10
	201509
	1
	

	13
	S11-M-315/10
	201610
	1
	

	14
	S11-M-400/10
	不详
	1
	

	15
	S11-M-400/10
	[bookmark: OLE_LINK1]不详
	1
	

	16
	S11-M-400/10
	不详
	1
	

	17
	低压配电柜（为上述16台变压器配套设备）
	/
	16
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